import tmpl::dataflow_neuro

defproc fifo3_8bit (avMx1of2<8> A; avMx1of2<8> Y)
{
  avMx1of2<8> _0to1,_1to2;
  buffer<8> buf0 (.in=A, .out=_0to1);
  buffer<8> buf1 (.in=_0to1, .out=_1to2);
  buffer<8> buf2 (.in=_1to2, .out=Y);
}
