= "GND" "GND"
= "Vdd" "Vdd"
= "Reset" "Reset"
"t.a.reset_bufarray.buf6.a"->"t.a.reset_bufarray.buf6._y"-
~("t.a.reset_bufarray.buf6.a")->"t.a.reset_bufarray.buf6._y"+
"t.a.reset_bufarray.buf6._y"->"t.a.reset_bufarray.buf6.y"-
~("t.a.reset_bufarray.buf6._y")->"t.a.reset_bufarray.buf6.y"+
= "t.a.reset_bufarray.supply.vdd" "t.a.reset_bufarray.buf6.vdd"
= "t.a.reset_bufarray.supply.vss" "t.a.reset_bufarray.buf6.vss"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[14]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[13]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[12]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[11]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[10]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[9]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[8]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[7]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[6]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[5]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[4]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[3]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[2]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.out[1]"
= "t.a.reset_bufarray.out[0]" "t.a.reset_bufarray.buf6.y"
= "t.a.reset_bufarray.in" "t.a.reset_bufarray.buf6.a"
"t.a.reset_buf.a"->"t.a.reset_buf._y"-
~("t.a.reset_buf.a")->"t.a.reset_buf._y"+
"t.a.reset_buf._y"->"t.a.reset_buf.y"-
~("t.a.reset_buf._y")->"t.a.reset_buf.y"+
= "t.a.reset_B" "t.a.reset_buf.a"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[14].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[14].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[13].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[13].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[12].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[12].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[11].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[11].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[10].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[10].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[9].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[9].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[8].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[8].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[7].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[7].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[6].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[6].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[5].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[5].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[4].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[4].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[3].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[3].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[2].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[2].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[1].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[1].supply.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.fifo_element[0].supply.vss"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.fifo_element[0].supply.vdd"
= "t.a.supply.vdd" "t.a.reset_buf.vdd"
= "t.a.supply.vss" "t.a.reset_buf.vss"
= "t.a._reset_BX" "t.a.reset_bufarray.in"
= "t.a._reset_BX" "t.a.reset_buf.y"
"t.a.fifo_element[0].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[0].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[0].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[0].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[0].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[0].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[0].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[0].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[0].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[0].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[0].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[0].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[0].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[0].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[0].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[0].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[0].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[0].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[0].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[0].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[0].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[0].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[0].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[0].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[0].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[0].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[0].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[0].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[0].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[0].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[0].reset_B" "t.a.fifo_element[0].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vdd" "t.a.fifo_element[0].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vdd" "t.a.fifo_element[0].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vdd" "t.a.fifo_element[0].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vdd" "t.a.fifo_element[0].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vdd" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vss" "t.a.fifo_element[0].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vss" "t.a.fifo_element[0].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vss" "t.a.fifo_element[0].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vss" "t.a.fifo_element[0].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[0].supply.vss" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[0]._reset_BX" "t.a.fifo_element[0].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[0]._reset_BX" "t.a.fifo_element[0].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[0]._reset_BX" "t.a.fifo_element[0].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[0]._reset_BX" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[0]._reset_BX" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[0]._en" "t.a.fifo_element[0].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[0]._en" "t.a.fifo_element[0].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[0]._en" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[0].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[0].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[0].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[0].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[0].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[0]._out_a_B" "t.a.fifo_element[0].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[0]._out_a_B" "t.a.fifo_element[0].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[0].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].in.r"
= "t.a.fifo_element[0].in.a" "t.a.fifo_element[0].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[0].in.a" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[0].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[0].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[0].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].in.r"
= "t.a.fifo_element[0].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].out.r"
= "t.a.fifo_element[0].out.a" "t.a.fifo_element[0].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[0].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[0].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[0].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[0].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].out.r"
"t.a.fifo_element[1].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[1].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[1].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[1].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[1].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[1].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[1].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[1].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[1].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[1].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[1].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[1].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[1].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[1].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[1].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[1].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[1].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[1].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[1].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[1].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[1].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[1].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[1].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[1].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[1].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[1].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[1].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[1].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[1].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[1].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[1].reset_B" "t.a.fifo_element[1].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vdd" "t.a.fifo_element[1].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vdd" "t.a.fifo_element[1].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vdd" "t.a.fifo_element[1].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vdd" "t.a.fifo_element[1].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vdd" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vss" "t.a.fifo_element[1].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vss" "t.a.fifo_element[1].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vss" "t.a.fifo_element[1].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vss" "t.a.fifo_element[1].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[1].supply.vss" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[1]._reset_BX" "t.a.fifo_element[1].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[1]._reset_BX" "t.a.fifo_element[1].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[1]._reset_BX" "t.a.fifo_element[1].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[1]._reset_BX" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[1]._reset_BX" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[1]._en" "t.a.fifo_element[1].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[1]._en" "t.a.fifo_element[1].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[1]._en" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[1].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[1].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[1].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[1].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[1].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[1]._out_a_B" "t.a.fifo_element[1].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[1]._out_a_B" "t.a.fifo_element[1].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[1].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].in.r"
= "t.a.fifo_element[1].in.a" "t.a.fifo_element[1].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[1].in.a" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[1].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[1].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[1].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].in.r"
= "t.a.fifo_element[1].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].out.r"
= "t.a.fifo_element[1].out.a" "t.a.fifo_element[1].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[1].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[1].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[1].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[1].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].out.r"
"t.a.fifo_element[2].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[2].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[2].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[2].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[2].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[2].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[2].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[2].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[2].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[2].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[2].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[2].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[2].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[2].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[2].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[2].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[2].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[2].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[2].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[2].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[2].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[2].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[2].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[2].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[2].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[2].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[2].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[2].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[2].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[2].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[2].reset_B" "t.a.fifo_element[2].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vdd" "t.a.fifo_element[2].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vdd" "t.a.fifo_element[2].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vdd" "t.a.fifo_element[2].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vdd" "t.a.fifo_element[2].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vdd" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vss" "t.a.fifo_element[2].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vss" "t.a.fifo_element[2].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vss" "t.a.fifo_element[2].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vss" "t.a.fifo_element[2].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[2].supply.vss" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[2]._reset_BX" "t.a.fifo_element[2].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[2]._reset_BX" "t.a.fifo_element[2].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[2]._reset_BX" "t.a.fifo_element[2].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[2]._reset_BX" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[2]._reset_BX" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[2]._en" "t.a.fifo_element[2].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[2]._en" "t.a.fifo_element[2].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[2]._en" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[2].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[2].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[2].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[2].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[2].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[2]._out_a_B" "t.a.fifo_element[2].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[2]._out_a_B" "t.a.fifo_element[2].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[2].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].in.r"
= "t.a.fifo_element[2].in.a" "t.a.fifo_element[2].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[2].in.a" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[2].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[2].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[2].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].in.r"
= "t.a.fifo_element[2].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].out.r"
= "t.a.fifo_element[2].out.a" "t.a.fifo_element[2].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[2].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[2].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[2].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[2].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].out.r"
"t.a.fifo_element[3].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[3].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[3].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[3].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[3].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[3].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[3].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[3].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[3].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[3].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[3].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[3].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[3].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[3].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[3].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[3].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[3].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[3].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[3].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[3].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[3].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[3].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[3].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[3].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[3].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[3].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[3].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[3].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[3].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[3].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[3].reset_B" "t.a.fifo_element[3].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vdd" "t.a.fifo_element[3].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vdd" "t.a.fifo_element[3].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vdd" "t.a.fifo_element[3].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vdd" "t.a.fifo_element[3].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vdd" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vss" "t.a.fifo_element[3].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vss" "t.a.fifo_element[3].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vss" "t.a.fifo_element[3].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vss" "t.a.fifo_element[3].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[3].supply.vss" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[3]._reset_BX" "t.a.fifo_element[3].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[3]._reset_BX" "t.a.fifo_element[3].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[3]._reset_BX" "t.a.fifo_element[3].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[3]._reset_BX" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[3]._reset_BX" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[3]._en" "t.a.fifo_element[3].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[3]._en" "t.a.fifo_element[3].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[3]._en" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[3].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[3].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[3].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[3].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[3].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[3]._out_a_B" "t.a.fifo_element[3].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[3]._out_a_B" "t.a.fifo_element[3].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[3].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].in.r"
= "t.a.fifo_element[3].in.a" "t.a.fifo_element[3].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[3].in.a" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[3].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[3].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[3].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].in.r"
= "t.a.fifo_element[3].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].out.r"
= "t.a.fifo_element[3].out.a" "t.a.fifo_element[3].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[3].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[3].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[3].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[3].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].out.r"
"t.a.fifo_element[4].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[4].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[4].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[4].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[4].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[4].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[4].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[4].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[4].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[4].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[4].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[4].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[4].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[4].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[4].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[4].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[4].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[4].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[4].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[4].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[4].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[4].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[4].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[4].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[4].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[4].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[4].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[4].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[4].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[4].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[4].reset_B" "t.a.fifo_element[4].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vdd" "t.a.fifo_element[4].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vdd" "t.a.fifo_element[4].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vdd" "t.a.fifo_element[4].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vdd" "t.a.fifo_element[4].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vdd" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vss" "t.a.fifo_element[4].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vss" "t.a.fifo_element[4].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vss" "t.a.fifo_element[4].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vss" "t.a.fifo_element[4].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[4].supply.vss" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[4]._reset_BX" "t.a.fifo_element[4].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[4]._reset_BX" "t.a.fifo_element[4].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[4]._reset_BX" "t.a.fifo_element[4].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[4]._reset_BX" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[4]._reset_BX" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[4]._en" "t.a.fifo_element[4].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[4]._en" "t.a.fifo_element[4].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[4]._en" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[4].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[4].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[4].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[4].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[4].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[4]._out_a_B" "t.a.fifo_element[4].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[4]._out_a_B" "t.a.fifo_element[4].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[4].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].in.r"
= "t.a.fifo_element[4].in.a" "t.a.fifo_element[4].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[4].in.a" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[4].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[4].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[4].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].in.r"
= "t.a.fifo_element[4].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].out.r"
= "t.a.fifo_element[4].out.a" "t.a.fifo_element[4].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[4].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[4].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[4].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[4].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].out.r"
"t.a.fifo_element[5].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[5].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[5].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[5].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[5].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[5].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[5].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[5].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[5].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[5].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[5].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[5].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[5].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[5].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[5].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[5].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[5].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[5].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[5].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[5].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[5].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[5].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[5].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[5].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[5].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[5].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[5].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[5].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[5].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[5].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[5].reset_B" "t.a.fifo_element[5].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vdd" "t.a.fifo_element[5].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vdd" "t.a.fifo_element[5].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vdd" "t.a.fifo_element[5].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vdd" "t.a.fifo_element[5].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vdd" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vss" "t.a.fifo_element[5].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vss" "t.a.fifo_element[5].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vss" "t.a.fifo_element[5].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vss" "t.a.fifo_element[5].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[5].supply.vss" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[5]._reset_BX" "t.a.fifo_element[5].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[5]._reset_BX" "t.a.fifo_element[5].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[5]._reset_BX" "t.a.fifo_element[5].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[5]._reset_BX" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[5]._reset_BX" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[5]._en" "t.a.fifo_element[5].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[5]._en" "t.a.fifo_element[5].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[5]._en" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[5].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[5].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[5].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[5].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[5].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[5]._out_a_B" "t.a.fifo_element[5].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[5]._out_a_B" "t.a.fifo_element[5].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[5].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].in.r"
= "t.a.fifo_element[5].in.a" "t.a.fifo_element[5].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[5].in.a" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[5].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[5].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[5].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].in.r"
= "t.a.fifo_element[5].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].out.r"
= "t.a.fifo_element[5].out.a" "t.a.fifo_element[5].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[5].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[5].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[5].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[5].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].out.r"
"t.a.fifo_element[6].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[6].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[6].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[6].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[6].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[6].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[6].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[6].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[6].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[6].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[6].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[6].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[6].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[6].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[6].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[6].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[6].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[6].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[6].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[6].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[6].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[6].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[6].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[6].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[6].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[6].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[6].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[6].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[6].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[6].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[6].reset_B" "t.a.fifo_element[6].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vdd" "t.a.fifo_element[6].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vdd" "t.a.fifo_element[6].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vdd" "t.a.fifo_element[6].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vdd" "t.a.fifo_element[6].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vdd" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vss" "t.a.fifo_element[6].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vss" "t.a.fifo_element[6].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vss" "t.a.fifo_element[6].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vss" "t.a.fifo_element[6].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[6].supply.vss" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[6]._reset_BX" "t.a.fifo_element[6].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[6]._reset_BX" "t.a.fifo_element[6].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[6]._reset_BX" "t.a.fifo_element[6].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[6]._reset_BX" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[6]._reset_BX" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[6]._en" "t.a.fifo_element[6].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[6]._en" "t.a.fifo_element[6].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[6]._en" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[6].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[6].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[6].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[6].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[6].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[6]._out_a_B" "t.a.fifo_element[6].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[6]._out_a_B" "t.a.fifo_element[6].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[6].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].in.r"
= "t.a.fifo_element[6].in.a" "t.a.fifo_element[6].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[6].in.a" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[6].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[6].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[6].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].in.r"
= "t.a.fifo_element[6].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].out.r"
= "t.a.fifo_element[6].out.a" "t.a.fifo_element[6].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[6].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[6].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[6].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[6].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].out.r"
"t.a.fifo_element[7].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[7].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[7].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[7].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[7].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[7].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[7].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[7].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[7].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[7].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[7].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[7].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[7].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[7].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[7].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[7].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[7].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[7].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[7].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[7].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[7].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[7].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[7].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[7].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[7].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[7].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[7].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[7].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[7].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[7].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[7].reset_B" "t.a.fifo_element[7].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vdd" "t.a.fifo_element[7].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vdd" "t.a.fifo_element[7].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vdd" "t.a.fifo_element[7].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vdd" "t.a.fifo_element[7].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vdd" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vss" "t.a.fifo_element[7].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vss" "t.a.fifo_element[7].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vss" "t.a.fifo_element[7].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vss" "t.a.fifo_element[7].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[7].supply.vss" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[7]._reset_BX" "t.a.fifo_element[7].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[7]._reset_BX" "t.a.fifo_element[7].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[7]._reset_BX" "t.a.fifo_element[7].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[7]._reset_BX" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[7]._reset_BX" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[7]._en" "t.a.fifo_element[7].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[7]._en" "t.a.fifo_element[7].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[7]._en" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[7].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[7].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[7].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[7].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[7].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[7]._out_a_B" "t.a.fifo_element[7].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[7]._out_a_B" "t.a.fifo_element[7].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[7].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].in.r"
= "t.a.fifo_element[7].in.a" "t.a.fifo_element[7].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[7].in.a" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[7].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[7].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[7].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].in.r"
= "t.a.fifo_element[7].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].out.r"
= "t.a.fifo_element[7].out.a" "t.a.fifo_element[7].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[7].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[7].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[7].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[7].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].out.r"
"t.a.fifo_element[8].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[8].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[8].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[8].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[8].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[8].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[8].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[8].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[8].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[8].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[8].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[8].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[8].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[8].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[8].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[8].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[8].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[8].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[8].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[8].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[8].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[8].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[8].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[8].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[8].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[8].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[8].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[8].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[8].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[8].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[8].reset_B" "t.a.fifo_element[8].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vdd" "t.a.fifo_element[8].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vdd" "t.a.fifo_element[8].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vdd" "t.a.fifo_element[8].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vdd" "t.a.fifo_element[8].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vdd" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vss" "t.a.fifo_element[8].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vss" "t.a.fifo_element[8].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vss" "t.a.fifo_element[8].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vss" "t.a.fifo_element[8].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[8].supply.vss" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[8]._reset_BX" "t.a.fifo_element[8].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[8]._reset_BX" "t.a.fifo_element[8].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[8]._reset_BX" "t.a.fifo_element[8].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[8]._reset_BX" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[8]._reset_BX" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[8]._en" "t.a.fifo_element[8].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[8]._en" "t.a.fifo_element[8].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[8]._en" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[8].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[8].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[8].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[8].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[8].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[8]._out_a_B" "t.a.fifo_element[8].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[8]._out_a_B" "t.a.fifo_element[8].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[8].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].in.r"
= "t.a.fifo_element[8].in.a" "t.a.fifo_element[8].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[8].in.a" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[8].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[8].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[8].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].in.r"
= "t.a.fifo_element[8].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].out.r"
= "t.a.fifo_element[8].out.a" "t.a.fifo_element[8].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[8].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[8].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[8].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[8].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].out.r"
"t.a.fifo_element[9].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[9].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[9].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[9].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[9].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[9].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[9].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[9].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[9].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[9].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[9].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[9].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[9].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[9].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[9].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[9].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[9].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[9].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[9].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[9].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[9].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[9].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[9].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[9].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[9].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[9].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[9].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[9].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[9].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[9].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[9].reset_B" "t.a.fifo_element[9].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vdd" "t.a.fifo_element[9].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vdd" "t.a.fifo_element[9].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vdd" "t.a.fifo_element[9].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vdd" "t.a.fifo_element[9].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vdd" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vss" "t.a.fifo_element[9].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vss" "t.a.fifo_element[9].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vss" "t.a.fifo_element[9].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vss" "t.a.fifo_element[9].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[9].supply.vss" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[9]._reset_BX" "t.a.fifo_element[9].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[9]._reset_BX" "t.a.fifo_element[9].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[9]._reset_BX" "t.a.fifo_element[9].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[9]._reset_BX" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[9]._reset_BX" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[9]._en" "t.a.fifo_element[9].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[9]._en" "t.a.fifo_element[9].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[9]._en" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[9].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[9].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[9].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[9].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[9].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[9]._out_a_B" "t.a.fifo_element[9].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[9]._out_a_B" "t.a.fifo_element[9].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[9].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].in.r"
= "t.a.fifo_element[9].in.a" "t.a.fifo_element[9].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[9].in.a" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[9].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[9].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[9].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].in.r"
= "t.a.fifo_element[9].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].out.r"
= "t.a.fifo_element[9].out.a" "t.a.fifo_element[9].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[9].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[9].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[9].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[9].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].out.r"
"t.a.fifo_element[10].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[10].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[10].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[10].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[10].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[10].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[10].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[10].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[10].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[10].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[10].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[10].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[10].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[10].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[10].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[10].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[10].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[10].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[10].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[10].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[10].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[10].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[10].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[10].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[10].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[10].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[10].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[10].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[10].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[10].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[10].reset_B" "t.a.fifo_element[10].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vdd" "t.a.fifo_element[10].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vdd" "t.a.fifo_element[10].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vdd" "t.a.fifo_element[10].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vdd" "t.a.fifo_element[10].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vdd" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vss" "t.a.fifo_element[10].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vss" "t.a.fifo_element[10].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vss" "t.a.fifo_element[10].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vss" "t.a.fifo_element[10].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[10].supply.vss" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[10]._reset_BX" "t.a.fifo_element[10].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[10]._reset_BX" "t.a.fifo_element[10].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[10]._reset_BX" "t.a.fifo_element[10].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[10]._reset_BX" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[10]._reset_BX" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[10]._en" "t.a.fifo_element[10].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[10]._en" "t.a.fifo_element[10].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[10]._en" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[10].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[10].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[10].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[10].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[10].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[10]._out_a_B" "t.a.fifo_element[10].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[10]._out_a_B" "t.a.fifo_element[10].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[10].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].in.r"
= "t.a.fifo_element[10].in.a" "t.a.fifo_element[10].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[10].in.a" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[10].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[10].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[10].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].in.r"
= "t.a.fifo_element[10].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].out.r"
= "t.a.fifo_element[10].out.a" "t.a.fifo_element[10].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[10].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[10].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[10].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[10].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].out.r"
"t.a.fifo_element[11].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[11].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[11].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[11].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[11].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[11].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[11].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[11].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[11].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[11].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[11].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[11].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[11].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[11].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[11].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[11].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[11].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[11].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[11].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[11].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[11].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[11].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[11].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[11].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[11].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[11].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[11].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[11].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[11].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[11].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[11].reset_B" "t.a.fifo_element[11].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vdd" "t.a.fifo_element[11].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vdd" "t.a.fifo_element[11].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vdd" "t.a.fifo_element[11].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vdd" "t.a.fifo_element[11].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vdd" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vss" "t.a.fifo_element[11].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vss" "t.a.fifo_element[11].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vss" "t.a.fifo_element[11].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vss" "t.a.fifo_element[11].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[11].supply.vss" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[11]._reset_BX" "t.a.fifo_element[11].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[11]._reset_BX" "t.a.fifo_element[11].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[11]._reset_BX" "t.a.fifo_element[11].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[11]._reset_BX" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[11]._reset_BX" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[11]._en" "t.a.fifo_element[11].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[11]._en" "t.a.fifo_element[11].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[11]._en" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[11].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[11].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[11].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[11].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[11].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[11]._out_a_B" "t.a.fifo_element[11].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[11]._out_a_B" "t.a.fifo_element[11].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[11].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].in.r"
= "t.a.fifo_element[11].in.a" "t.a.fifo_element[11].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[11].in.a" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[11].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[11].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[11].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].in.r"
= "t.a.fifo_element[11].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].out.r"
= "t.a.fifo_element[11].out.a" "t.a.fifo_element[11].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[11].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[11].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[11].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[11].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].out.r"
"t.a.fifo_element[12].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[12].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[12].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[12].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[12].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[12].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[12].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[12].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[12].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[12].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[12].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[12].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[12].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[12].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[12].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[12].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[12].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[12].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[12].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[12].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[12].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[12].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[12].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[12].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[12].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[12].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[12].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[12].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[12].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[12].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[12].reset_B" "t.a.fifo_element[12].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vdd" "t.a.fifo_element[12].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vdd" "t.a.fifo_element[12].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vdd" "t.a.fifo_element[12].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vdd" "t.a.fifo_element[12].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vdd" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vss" "t.a.fifo_element[12].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vss" "t.a.fifo_element[12].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vss" "t.a.fifo_element[12].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vss" "t.a.fifo_element[12].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[12].supply.vss" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[12]._reset_BX" "t.a.fifo_element[12].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[12]._reset_BX" "t.a.fifo_element[12].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[12]._reset_BX" "t.a.fifo_element[12].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[12]._reset_BX" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[12]._reset_BX" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[12]._en" "t.a.fifo_element[12].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[12]._en" "t.a.fifo_element[12].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[12]._en" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[12].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[12].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[12].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[12].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[12].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[12]._out_a_B" "t.a.fifo_element[12].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[12]._out_a_B" "t.a.fifo_element[12].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[12].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].in.r"
= "t.a.fifo_element[12].in.a" "t.a.fifo_element[12].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[12].in.a" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[12].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[12].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[12].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].in.r"
= "t.a.fifo_element[12].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].out.r"
= "t.a.fifo_element[12].out.a" "t.a.fifo_element[12].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[12].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[12].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[12].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[12].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].out.r"
"t.a.fifo_element[13].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[13].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[13].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[13].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[13].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[13].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[13].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[13].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[13].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[13].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[13].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[13].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[13].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[13].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[13].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[13].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[13].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[13].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[13].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[13].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[13].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[13].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[13].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[13].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[13].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[13].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[13].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[13].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[13].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[13].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[13].reset_B" "t.a.fifo_element[13].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vdd" "t.a.fifo_element[13].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vdd" "t.a.fifo_element[13].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vdd" "t.a.fifo_element[13].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vdd" "t.a.fifo_element[13].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vdd" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vss" "t.a.fifo_element[13].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vss" "t.a.fifo_element[13].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vss" "t.a.fifo_element[13].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vss" "t.a.fifo_element[13].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[13].supply.vss" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[13]._reset_BX" "t.a.fifo_element[13].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[13]._reset_BX" "t.a.fifo_element[13].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[13]._reset_BX" "t.a.fifo_element[13].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[13]._reset_BX" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[13]._reset_BX" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[13]._en" "t.a.fifo_element[13].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[13]._en" "t.a.fifo_element[13].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[13]._en" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[13].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[13].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[13].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[13].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[13].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[13]._out_a_B" "t.a.fifo_element[13].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[13]._out_a_B" "t.a.fifo_element[13].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[13].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].in.r"
= "t.a.fifo_element[13].in.a" "t.a.fifo_element[13].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[13].in.a" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[13].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[13].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[13].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].in.r"
= "t.a.fifo_element[13].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].out.r"
= "t.a.fifo_element[13].out.a" "t.a.fifo_element[13].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[13].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[13].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[13].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[13].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].out.r"
"t.a.fifo_element[14].reset_buf.a"->"t.a.fifo_element[14].reset_buf._y"-
~("t.a.fifo_element[14].reset_buf.a")->"t.a.fifo_element[14].reset_buf._y"+
"t.a.fifo_element[14].reset_buf._y"->"t.a.fifo_element[14].reset_buf.y"-
~("t.a.fifo_element[14].reset_buf._y")->"t.a.fifo_element[14].reset_buf.y"+
"t.a.fifo_element[14].inv_outa.a"->"t.a.fifo_element[14].inv_outa.y"-
~("t.a.fifo_element[14].inv_outa.a")->"t.a.fifo_element[14].inv_outa.y"+
~"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.c1"&~"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.c2"|~"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.pr_B"->"t.a.fifo_element[14].inack_ctl._y"+
"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.c1"&"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.c2"&"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.n1"&"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.sr_B"->"t.a.fifo_element[14].inack_ctl._y"-
"t.a.fifo_element[14].inack_ctl._y"->"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.y"-
~("t.a.fifo_element[14].inack_ctl._y")->"t.a.fifo_element[14].inack_ctl.y"+
~"t.a.fifo_element[14].buf_func.c1"&~"t.a.fifo_element[14].buf_func.c2"|~"t.a.fifo_element[14].buf_func.pr_B"->"t.a.fifo_element[14].buf_func._y"+
"t.a.fifo_element[14].buf_func.c1"&"t.a.fifo_element[14].buf_func.c2"&"t.a.fifo_element[14].buf_func.n1"&"t.a.fifo_element[14].buf_func.sr_B"->"t.a.fifo_element[14].buf_func._y"-
"t.a.fifo_element[14].buf_func._y"->"t.a.fifo_element[14].buf_func.y"-
~("t.a.fifo_element[14].buf_func._y")->"t.a.fifo_element[14].buf_func.y"+
= "t.a.fifo_element[14].reset_B" "t.a.fifo_element[14].reset_buf.a"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vdd" "t.a.fifo_element[14].reset_buf.vdd"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vdd" "t.a.fifo_element[14].buf_func.vdd"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vdd" "t.a.fifo_element[14].inv_outa.vdd"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vdd" "t.a.fifo_element[14].en_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vdd" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.vdd"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vss" "t.a.fifo_element[14].reset_buf.vss"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vss" "t.a.fifo_element[14].buf_func.vss"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vss" "t.a.fifo_element[14].inv_outa.vss"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vss" "t.a.fifo_element[14].en_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[14].supply.vss" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.vss"
= "t.a.fifo_element[14]._reset_BX" "t.a.fifo_element[14].reset_buf.y"
= "t.a.fifo_element[14]._reset_BX" "t.a.fifo_element[14].buf_func.sr_B"
= "t.a.fifo_element[14]._reset_BX" "t.a.fifo_element[14].buf_func.pr_B"
= "t.a.fifo_element[14]._reset_BX" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.sr_B"
= "t.a.fifo_element[14]._reset_BX" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.pr_B"
= "t.a.fifo_element[14]._en" "t.a.fifo_element[14].buf_func.c1"
= "t.a.fifo_element[14]._en" "t.a.fifo_element[14].en_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[14]._en" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.c1"
~"t.a.fifo_element[14].en_ctl.p1"&~"t.a.fifo_element[14].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[14].en_ctl.y"+
"t.a.fifo_element[14].en_ctl.c1"->"t.a.fifo_element[14].en_ctl.y"-
= "t.a.fifo_element[14]._out_a_B" "t.a.fifo_element[14].buf_func.c2"
= "t.a.fifo_element[14]._out_a_B" "t.a.fifo_element[14].inv_outa.y"
= "t.a.fifo_element[14].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].in.r"
= "t.a.fifo_element[14].in.a" "t.a.fifo_element[14].en_ctl.c1"
= "t.a.fifo_element[14].in.a" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.y"
= "t.a.fifo_element[14].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].buf_func.n1"
= "t.a.fifo_element[14].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.c2"
= "t.a.fifo_element[14].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].in.r"
= "t.a.fifo_element[14].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].out.r"
= "t.a.fifo_element[14].out.a" "t.a.fifo_element[14].inv_outa.a"
= "t.a.fifo_element[14].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].buf_func.y"
= "t.a.fifo_element[14].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].en_ctl.p1"
= "t.a.fifo_element[14].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].inack_ctl.n1"
= "t.a.fifo_element[14].out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].out.r"
= "t.a.fifo_element[14].in.a" "t.a.fifo_element[13].out.a"
= "t.a.fifo_element[14].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].out.r"
= "t.a.fifo_element[14].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[14].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].in.r"
= "t.a.fifo_element[13].in.a" "t.a.fifo_element[12].out.a"
= "t.a.fifo_element[13].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].out.r"
= "t.a.fifo_element[13].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[13].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[13].in.r"
= "t.a.fifo_element[12].in.a" "t.a.fifo_element[11].out.a"
= "t.a.fifo_element[12].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].out.r"
= "t.a.fifo_element[12].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[12].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[12].in.r"
= "t.a.fifo_element[11].in.a" "t.a.fifo_element[10].out.a"
= "t.a.fifo_element[11].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].out.r"
= "t.a.fifo_element[11].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[11].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[11].in.r"
= "t.a.fifo_element[10].in.a" "t.a.fifo_element[9].out.a"
= "t.a.fifo_element[10].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].out.r"
= "t.a.fifo_element[10].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[10].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[10].in.r"
= "t.a.fifo_element[9].in.a" "t.a.fifo_element[8].out.a"
= "t.a.fifo_element[9].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].out.r"
= "t.a.fifo_element[9].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[9].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[9].in.r"
= "t.a.fifo_element[8].in.a" "t.a.fifo_element[7].out.a"
= "t.a.fifo_element[8].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].out.r"
= "t.a.fifo_element[8].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[8].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[8].in.r"
= "t.a.fifo_element[7].in.a" "t.a.fifo_element[6].out.a"
= "t.a.fifo_element[7].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].out.r"
= "t.a.fifo_element[7].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[7].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[7].in.r"
= "t.a.fifo_element[6].in.a" "t.a.fifo_element[5].out.a"
= "t.a.fifo_element[6].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].out.r"
= "t.a.fifo_element[6].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[6].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[6].in.r"
= "t.a.fifo_element[5].in.a" "t.a.fifo_element[4].out.a"
= "t.a.fifo_element[5].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].out.r"
= "t.a.fifo_element[5].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[5].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[5].in.r"
= "t.a.fifo_element[4].in.a" "t.a.fifo_element[3].out.a"
= "t.a.fifo_element[4].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].out.r"
= "t.a.fifo_element[4].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[4].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[4].in.r"
= "t.a.fifo_element[3].in.a" "t.a.fifo_element[2].out.a"
= "t.a.fifo_element[3].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].out.r"
= "t.a.fifo_element[3].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[3].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[3].in.r"
= "t.a.fifo_element[2].in.a" "t.a.fifo_element[1].out.a"
= "t.a.fifo_element[2].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].out.r"
= "t.a.fifo_element[2].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[2].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[2].in.r"
= "t.a.fifo_element[1].in.a" "t.a.fifo_element[0].out.a"
= "t.a.fifo_element[1].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].out.r"
= "t.a.fifo_element[1].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].out.d.d[0]"
= "t.a.fifo_element[1].in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[1].in.r"
= "t.a._reset_BXX[0]" "t.a.reset_bufarray.out[0]"
= "t.a._reset_BXX[1]" "t.a.reset_bufarray.out[1]"
= "t.a._reset_BXX[2]" "t.a.reset_bufarray.out[2]"
= "t.a._reset_BXX[3]" "t.a.reset_bufarray.out[3]"
= "t.a._reset_BXX[4]" "t.a.reset_bufarray.out[4]"
= "t.a._reset_BXX[5]" "t.a.reset_bufarray.out[5]"
= "t.a._reset_BXX[6]" "t.a.reset_bufarray.out[6]"
= "t.a._reset_BXX[7]" "t.a.reset_bufarray.out[7]"
= "t.a._reset_BXX[8]" "t.a.reset_bufarray.out[8]"
= "t.a._reset_BXX[9]" "t.a.reset_bufarray.out[9]"
= "t.a._reset_BXX[10]" "t.a.reset_bufarray.out[10]"
= "t.a._reset_BXX[11]" "t.a.reset_bufarray.out[11]"
= "t.a._reset_BXX[12]" "t.a.reset_bufarray.out[12]"
= "t.a._reset_BXX[13]" "t.a.reset_bufarray.out[13]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.reset_bufarray.out[14]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[13].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[13]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[12].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[12]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[11].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[11]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[10].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[10]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[9].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[9]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[8].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[8]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[7].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[7]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[6].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[6]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[5].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[5]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[4].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[4]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[3].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[3]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[2].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[2]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[1].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[1]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[0].reset_B"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a._reset_BXX[0]"
= "t.a._reset_BXX[14]" "t.a.fifo_element[14].reset_B"
= "t.a.in.d.d[0]" "t.a.in.r"
= "t.a.in.a" "t.a.fifo_element[0].in.a"
= "t.a.in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].in.r"
= "t.a.in.d.d[0]" "t.a.fifo_element[0].in.d.d[0]"
= "t.a.in.d.d[0]" "t.a.in.r"
= "t.a.out.d.d[0]" "t.a.out.r"
= "t.a.out.a" "t.a.fifo_element[14].out.a"
= "t.a.out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].out.r"
= "t.a.out.d.d[0]" "t.a.fifo_element[14].out.d.d[0]"
= "t.a.out.d.d[0]" "t.a.out.r"
= "Reset" "t.a.reset_B"
= "Vdd" "t.a.supply.vdd"
= "GND" "t.a.supply.vss"
= "t.out.d.d[0]" "t.out.r"
= "t.out.r" "t.a.out.r"
= "t.out.a" "t.a.out.a"
= "t.out.d.d[0]" "t.a.out.d.d[0]"
= "t.out.d.d[0]" "t.out.r"
= "t.in.d.d[0]" "t.in.r"
= "t.in.r" "t.a.in.r"
= "t.in.a" "t.a.in.a"
= "t.in.d.d[0]" "t.a.in.d.d[0]"
= "t.in.d.d[0]" "t.in.r"
